**РАЗДЕЛ VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Образец № 1:** Опис на представените документи;

**Образец № 2:** Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);

**Образец № 3:** Техническо предложене за изпълнение на поръчката;

**Образец № 4:** Ценово предложение;

**Образец № 5:** Декларация за конфиденциалност;

**Образец № 6:** Проект на договор и образци на документи при сключване на договор.

***Образец № 1***

**О П И С**

на приложените към офертата документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на документа** | **Вид на представения документ /оригинал, заверено копие /** | **Брой страници / от № до № /** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

*дата на подписване: …………* **Декларатор:**

*(име, фамилия, подпис и печат)*

***Образец № 3***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от .......................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на .....................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: ............................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан“**

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

**1.** При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

**2.** Предлагаме да доставим техниката за инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан, предмет на поръчката, които ще бъдат новопроизведени, неупотребявани и притежаващи следните технически характеристики, съгласно изискванията на Възложителя:

**ПОЗИЦИЯ1. Челен товарач – 1 брой.**

**Марка: ……………………………………**

**Модел: ……………………………………**

**Производител: ……………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАРАМЕТЪР** | **ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  **/ПАРАМЕТРИ/** |
| **Производство** | Фабрично нов. |  |
| Товароподемност | Минимум 2500kg |  |
| Височина на повдигане | Минимум 5500 mm |  |
| Максимален досег напред | Минимум 3,30 m |  |
| **Двигател** | Дизелов, 4 цилиндров, директно впръскване на горивото, водно охлаждане |  |
| Работен обем на ДВГ | Минимум 2800 cm3 |  |
| Мощност | Максимум 80 HP |  |
| Максимален въртящ момент | Минимум 250 Nm |  |
| Теглително усилие | Минимум 3500 daN |  |
| Скорост на движение | Максимум 30 km/h |  |
| **Хидравлична система** |  |  |
| Дебит на помпата | Минимум 70 l/min |  |
| Максимално работно налягане на помпата | Минимум 235 bar |  |
| Тегло без товар ( с вилици) | Максимум 5100 kg |  |
| **Размери** |  |  |
| Междуосие | Максимум 2350 mm |  |
| Дължина на машината | Минимум 3500 mm |  |
| Ширина на машината | Максимум 1900 mm |  |
| Височина на машината | Максимум 2300 mm |  |
| Радиус на завиване | Максимум 3800 mm |  |
| Задвижване | 4 х 4 |  |
| Завиващи оси | Предна и Задна ос |  |
| Окомплектовка Кофа за компост | Минимум 1 m3 |  |
| Окомплектовка палетни вилици | Стандартно |  |
| **Управление** | По хидравличен път с джойстик/ци |  |

**ПОЗИЦИЯ2.Челен товарач - 1 брой.**

**Марка: ………………………………………**

**Модел: ………………………………………**

**Производител: ………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАРАМЕТЪР** | **ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  **/ПАРАМЕТРИ/** |
| Производство | Фабрично нов. |  |
| **Двигател** | Дизел |  |
| Работен обем на ДВГ | Минимално 3300 cm3 |  |
| Мощност на ДВГ | Максимум 75 HP |  |
| Максимален въртящ момент | Минимум 170 Nm |  |
| Максимална скорост на движение | Минимум 20 km/h |  |
| Управление ,задвижване / колесна формула | Управление на завиването с шарнирна връзка,  Колесна формула 4 х 4 |  |
| Оперативно тегло | Минимално 5000 kg |  |
| Фарове, стопове, мигачи, Работни светлини | Стандартно изпълнение |  |
| **Хидравлична система** |  |  |
| Дебит на хидравличната система | Мин. 50 l/min |  |
| **Кабина** |  |  |
| Конструкция и сигурност | Защита ROPS и FOPS или еквивалент |  |
| Седалка | Стандартно изпълнение с регулиране |  |
| Отопление и вентилация | Стандартно изпълнение |  |
| Височина на кабината | Максимум 2480 mm |  |
| **Окомплектовка** |  |  |
| Товарна кофа с нож, обем | Минимум 1,2 m3 |  |
| Оперативно тегло с кофа | Минимум 5100 kg |  |
| Граничен товар на преобръщане с кофа | Минимум 3900 kg |  |
| Досег при изсипване | Минимум 725 mm |  |
| Външен радиус на завиване с кофа | Максимум 4500 mm |  |
| **Управление** | По хидравличен път с джойстик/ци |  |

**ПОЗИЦИЯ3. Камион тип мултилифт – 1 брой.**

**Марка: ………………………………………**

**Модел: ………………………………………**

**Производител: ………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАРАМЕТЪР** | **ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  **/ПАРАМЕТРИ/** |
| **Базов автомобил** | Шаси, кабина |  |
| Производство | Фабрично нов |  |
| Общо допустима маса | Максимум 11 990 kg |  |
| **Двигател** | Дизелов, 4 цилиндров, директно впръскване на горивото, водно охлаждане |  |
| Работен обем на ДВГ | Максимум 6000 cm3 |  |
| Мощност | Максимум 150 kW. |  |
| Максимален въртящ момент | Минимум 750 Nm |  |
| Ниво на вредни емисии | Минимум Euro 6с или еквивалент |  |
| **Задвижване** | 4 х 2 |  |
| Блокировка на диференциала | Да е включено |  |
| Резервна гума | Включена |  |
| Темпомат | Да е включено |  |
| Спирачки | Дискови спирачки на предна и задна ос |  |
| Спирачна система с: | ESP, ABS, ASR или еквивалент |  |
| Звукова сигнализация при движение на заден ход (зумер) | Да е включено |  |
| Ключ маса | Стандартно оборудване |  |
| **Кабина** | Дневна |  |
| Вътрешна ширина на кабината | Минимум 2000 mm |  |
| Климатизация на кабината | Климатик или климатроник |  |
| Електрически управляеми стъкла на страничните врати | Да е включено |  |
| Заводска аудио система | Да е включено |  |
| Седалка на водача с пневматично окачване | Да е включено |  |
| Дневни светлини | Стандартни |  |
| Жълти сигнални светлини на покрива | 2 бр. |  |
| **Специализирана надстройка** | **Тип Мултилифт** |  |
| Повдигателен капацитет | Минимум 6 тона |  |
| Обем на контейнерите | От 8 до 12 m3 отговарящи на DIN 30 720 или евивалент |  |
| Хидравлична система | Двураменна/или с кука |  |
| Стабилизатори | Хидравлични, разположени в задната страна на камиона |  |
| Заключване на надстройката | Регулируеми застопоряващи клинове на платформа |  |
| Управление на надстройката | Дистанционно радио управление и странично разположен контролен блок |  |
| **Тахограф** | С действащата нормативна уредба, към датата на регистрация |  |

**ПОЗИЦИЯ4. Електрокар – 2 броя.**

**Марка: ………………………………………**

**Модел: ………………………………………**

**Производител: ………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАРАМЕТЪР** | **ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  **/ПАРАМЕТРИ/** |
| Тип задвижване | Електрическо |  |
| Товароподемност,Q | Минимум 1500kg |  |
| Център на тежестта, C | Минимум 500 mm |  |
| Мачта тип дуплекс | Двуплексова |  |
| Височина на повдигане, h3 | Минимум 3300 mm |  |
| Свободен ход на повдигане на виличните рогове, h2 | Минимум 150 mm |  |
| Височина на мачтата в прибрано положение, h1 | Максимум 2145 mm |  |
| **Основни размери** | |  |
| Междуосие,Y | Максимално 1390 mm |  |
| Височина на защитната решетка на кабината, h6 | Максимално 2130 mm |  |
| Обща дължина с виличните рогове, L1 | Максимално 3395 mm |  |
| Дължина без вилични рогове, L2 | Максимално 2175 mm |  |
| Широчина на шасито,b1 | Максимално 1070 mm |  |
| Разстояние от центъра на предната ос до  виличната количка,X | Максимално 410 mm |  |
| Просвет под мачтата, m1 | Максимално 110 mm |  |
| Следа предни/задни колела,b10/11 | Максимално 890/920 mm |  |
| Радиус на завиване, Wa | Максимално1880 mm |  |
| Работен коридор с палети 1200x800 mm, Ast | Максимално 3690 mm |  |
| Наклон на мачта напред/назад, a/b | Максимално 6/12 deg |  |
| Размери на вилични рогове, t/w/L | Максимално 35/100/1220 mm |  |
| Клас/широчина на виличната количка,S, mm | IIA или еквивалент |  |
| **Производителност** | |  |
| Скорост на движение с/без товар | Минимално 14/15 km/h |  |
| Скорост на повдигане с/без товар | Минимално 0.27/0.45m/s |  |
| Скорост на спускане с/без товар | Минимално 0.45 m/s |  |
| Максимална теглителна сила с/без товар | Минимално 8800 N |  |
| Максимално преодоляване на наклон с/без товар | Минимално17/ 17 % |  |
| Собствено тегло | Максимално 3000 kg |  |
| Предни гуми, размер | 6.50- 10 |  |
| Задни гуми, размер | 16х6- 8-10 |  |
| Колела, брой  (х - задвижващи) | 2х/2 |  |
| Гуми, тип | Пневматични |  |
| **Двигател** | |  |
| Електродвигател помпен | Минимално 7,5 kW |  |
| Електродвигател движение | Максимално 8,0 kW |  |
| Тягова батерия | Минимално 48/480 V/Ah |  |
| Зарядно устройство | Минимално 48/60 V/Ah |  |
| **Други** | |  |
| Работно налягане за сменните приспособления | Минимум 14.5 mPa |  |
| Спирачка крачна | Хидравлична |  |
| Спирачка ръчна | Механична |  |
| Брой клапани на хидравличен разпределител | 3 |  |
| **Допълнителна окомплектация** | |  |
| Окомплектоване на машината с комплект инструменти съдържащ: | |  |
| **Комплект предпазители** | Да се посочи |  |
| **Комплект гаечни ключове** | Да се посочи |  |
| **Агрегат за смяна на гуми:**  Съответствие със стандарти:  Тип на батерията  Работно напрежение (за батерията)  Захранващо напрежение (за зарядното)  Капацитет  Редуктор  Удароустоичиви тампони на корпуса  **Присъединяване:**  Тип  Капацитет max.  Електрическа спирачка за моментално спиране  **Функции и технически характеристики:**  Максимален въртящ момент на развиване  Възможност за завиване - бавен режим без удар  Възможност за работа на 50% от максималното усилие  Плавен спусък с регулиране на оборотите  Степени за регулиране на въртящият момент  Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона.  Собствено тегло с батерия  Дължина  Височина  Ширина | Маркировка CE  EN 60745  2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО или еквивалент  Li-Ion  20 V, DC  230 V, AC  4 Ah  Защитен от прах с метални зъбни колела  4  1/2" квадрат  Ф - 10 mm  Да  1150 Nm  70 Nm  580 Nm  Да  4  LED  Максимално 3.61kg  Максимално 252mm  Максимално 224 mm  Максимално 84 mm |  |

***Забележка:***

*В таблицата участникът попълва всички предлагани от него технически характеристики, които Възложителят е поставил като минимални изисквания към техниката. Предлаганите параметри на техниката, трябва да отговарят на минималните изисквания, които Възложителят е определил и посочил в техническата спецификация в документацията за участие или да притежава по-добри параметри. Ако участник предложи параметър и/или параметри от характеристиките на техниката, които не отговарят на минималните изисквания поставени от Възложителя, това ще доведе до негово отстраняване от процедурата.*

**3.Предлагаме срок за доставка на техниката:**

**……………………….( *словом:* ………………………………….) календарни дни.**

*/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/*

***Забележка:***

*Срок за доставка на техниката включва срок за изпълнение на доставката и подписване на приемо-предавателен протокол за приемане и неможе да бъде по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни.*

*Срокът за изпълнение задължително се посочва в календарни дни.*

*Предложеният срок за изпълнение се представя като цяло число.*

*Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е предложен срок за доставка, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на доставката.*

**4.Срок за пълно гаранционно поддържане на доставената техника:**

**……………………….( *словом:* …………………………………..) месеци.**

*/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/*

***Забележка:***

*Срокът за пълно гаранционно поддържане на доставената техника е не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от доставянето им.*

*Срокът за изпълнение задължително се посочва в месеци.*

*Предложеният срок за пълно гаранционно поддържане**се представя като цяло число.*

*Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за пълно гаранционно поддържане е предложен в различна мерна единица и/или е предложен срок, който е по-кратък от минимално допустим срок за пълно гаранционно поддържане на доставката.*

**5.** Задължаваме се да доставим техниката - новопроизведени, неупотребявани и напълно оборудвани с:

* Всички изискващи се експлоатационни течности и консумативи, гарантиращи правилната им експлоатация.
* Инструкция за експлоатация на български език, сертификати за съответствие, гаранционна и/или сервизна книжка.

**6.** Задължаваме се да осъшествим гаранционно поддържане на доставената техника, за срока посочен от нас по-горе в техническото предложение, считано от датата на приемане на техниката от Възложителя, изцяло за наша сметка.

**7.** Доставката и гаранционно поддържане, включително мобилно гаранционно поддържане при нужда ще бъде до адреса посочен на Възложителя – гр. Мадан, Регионално депо за неопасни отпадъци – Мадан.

**8.** Декларираме, че разполагаме с мобилен сервизен екип.

**9.** Ангажираме се да обучим персонал на Възложителя (минимум двама) за експлоатация на оферираната техника за всяка позиция.

**10.** В случай, че бъдем избрани за Изпълнител ще предадем на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за последващото й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС, НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и други.

**11.** В случай, че бъдем избрани за Изпълнител ще заплатим всички необходими документи по прехвърляне собствеността на техниката и нужните такива за регистрацията им пред съответния компетентен орган.

**12.** Декларираме, че доставената оферирана техника отговаря на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

**13. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

* При изготвяне на офертата са спазени изискванията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
* Съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
* **С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.**

**14. ПРИЛАГАМЕ:**

1………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

***Забележка:***

*Участникът трябва да приложи към техническото предложение документи за :*

* *Технически спецификации с характеристиките на оферираната техника, като следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, към документацията за участие.*
* *Чертежи с посочени минимум оферираните от него размери за Позиция № 3,.*
* *Документи или други доказателства, доказващи съответствието на предлаганата от него техника с посочените в Техническата спецификация изисквания.*
* *Заверени копия на Оторизационни писма или други аналогични документи от производителите или техните официални представители за продажба и извършването на гаранционно обслужване на предлаганата от участника техника на територията на Република България.*
* *Участникът трябва да приложи съгласувателно писмо или друг еквивалентен документ за съгласие за монтаж на надстройката върху базовия камион /за позиция №3/ от производителя на надстройката.*
* *Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (изготвя се в свободен текст). Участникът следва да опише в детайли: организацията на изпълнение на поръчката и необходимите ресурси за реализация на дейностите по доставката на съответната техника, начинът, по който ще бъде организирано и проведено обучението на персонала на Възложителя (минимум двама) за експлоатация на оферираната техника; дейностите и условията на търговската гаранция на доставената техника в рамките на гаранционния срок, в това число какво включва и по какъв начин ще се изпълнява гаранционната поддръжка (сервизна база; начин на осъществяване на мобилното гаранционно поддържане; срок за реакция при рекламационно съобщение на Възложителя).*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

*дата на подписване:…………20….* **Декларатор:**

*(име, фамилия, подпис и печат)*

***Образец № 4***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от** ..................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

**и подписано от** ..........................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

**в качеството му на** ...................................................................................................................

*(на длъжност)*

**с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:** ............................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** Предлагаме да поемем, изпълним и завършим обект: **„Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан“,като за изпълнение на поръчката предлагаме:**

***Обща цена без ДДС, в размер на:******………… лв. (словом: ............................................);***

***20% ДДС, в размер на: ………… лв. (словом: ............................................);***

***Всичко с вкл. ДДС, в размер на: ………… лв. (словом: ............................................),***

**за следното:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ по ред*** | ***Вид дейност*** | ***Брой*** | ***Единична цена***  ***без ДДС:*** | ***Обща цена***  ***без ДДС:*** | ***20% ДДС, върху общата цена:*** | ***Всичко цена***  ***с вкл. ДДС:*** |
| *1.* | ***Доставка на челен товарач (Позиция1).*** | *1* |  |  |  |  |
| *2.* | ***Доставка на челен товарач (Позиция2).*** | *1* |  |  |  |  |
| *3.* | ***Доставка на камион тип мултилифт (Позиция3).*** | *1* |  |  |  |  |
| *4.* | ***Доставка на електрокар (Позиция4).*** | *2* |  |  |  |  |
| ***ВСИЧКО:*** | | | |  |  |  |

**2.** В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в съответствие с нашето Предложение за изпълнение на поръчката и при спазване на условията и изискванията по Техническата спецификация на Възложителя.

**3**. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора, ние се задължаваме да представим **Гаранция за изпълнението на договора в размер на 4 /четири/ на сто от стойността на договора, като:**

* **2% (два процента) от стойността на Договора, представлява гаранцията за за обезпечение на доставката**

и

* **2% (два процента) от стойността на Договора, представлява гаранцията за за обезпечаване на целия период за гаранционно поддържане.**

***ВАЖНО:***

***Участниците задължително изготвят предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет за обществената поръчка.***

*дата на подписване:……….20…* **Декларатор:**

*(име, фамилия, подпис и печат)*

***Образец № 5***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за** **конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП**

Долуподписаният/-ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_

*(собствено, бащино и фамилно име)*

от МВР гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(длъжност)* на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование на участника)* със седалище и адрес на управление гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър с ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_ и адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Във връзка с участието ни в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан“,**

1. Информацията, съдържаща се в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се конкретната част/части)* на офертата ни, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

**Забележка: *Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.***

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

**Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.**

**Дата: *…………………* Декларатор:*...............................................***

*(име, фамилия, подпис и печат)*

***Забележка:***

***1.*** *Декларацията за конфиденциалност по Образец № 3 не е задължителна част и се прилага по преценка на участника и при наличието на основания за това;*

***2.*** *Ако участникът е обединение, Образец № 3 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;*

***3.****Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовите предложения от офертите им.*